**Информация**

**о качестве питьевой воды за 7 месяцев 2021 года**

Водоснабжение населения, предприятий городского округа Отрадный, осуществляется из поверхностного источника – реки Большой Кинель.

Питьевая вода должна отвечать требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

По микробиологическим, паразитологическим и органолептическим показателям вода, подаваемая в распределительную сеть города, соответствует санитарным нормам. По обобщённому химическому показателю жёсткость питьевой воды не отвечает гигиеническим нормативам: фактическое значение незначительно превышает допустимые нормы.

По данным производственного контроля химико - бактериологической лаборатории НФС ВКС ООО «КСК г.Отрадного» за 7 месяцев 2021 года:

- вода с НФС: по количеству проб, соответствующих санитарным нормам ПДК – 75,3 %; по количеству проб, несоответствующих санитарным нормам ПДК – 24,7 %.

- распределительная сеть: по количеству проб, соответствующих санитарным нормам ПДК – 98,7 %; по количеству проб, несоответствующих санитарным нормам ПДК – 1,3 %.

Примечание:

Пробы не соответствуют по показателю «жёсткость общая».