**Информация**

**о качестве питьевой воды за 2023 год.**

Водоснабжение населения, предприятий городского округа Отрадный , осуществляется из поверхностного источника - реки Большой Кинель.

Питьевая вода должна отвечать требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территории городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических ( профилактических) мероприятий».

По микробиологическим, паразитологическим и санитарно-химическим показателям питьевая вода, подаваемая в распределительную сеть города, соответствует санитарным нормам. По химическому показателю «общая жесткость» питьевой воды не отвечает гигиеническим нормативам : фактическое значение незначительно превышает допустимые нормы.

По данным производственного контроля химико-бактериологической лаборатории НФС ВКС ООО «КСК г.Отрадного» за 2023 год :

- питьевая вода с НФС : по количеству проб, соответствующих санитарным нормам ПДК – 54,38 %; по количеству проб , не соответствующих санитарным нормам ПДК - 45,62 %.

- питьевая вода в распределительной сети : по количеству проб, соответствующих санитарным нормам ПДК – 98,23 %; по количеству проб , не соответствующих санитарным нормам ПДК - 1,77 %.

Примечание : Пробы не соответствуют по показателю « жесткость общая».